**ПАМЯТКА АБОНЕНТУ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ 27-ЛИТРОВЫХ БАЛЛОНОВ СО СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ**

 **При отключении баллона со сжиженным газом от газовой плиты необходимо:**

1. В помещении, где установлена газовая плита, открыть форточку или фрамугу.
2. Рукоятку регулятора давления перевести в положение «закрыто», пламя должно погаснуть, закрыть краны на рампе газовой плиты.
3. Регулятор давления взять двумя руками, отжать пластмассовое кольцо и регулятор снять с клапана баллона.

 **При присоединении баллона с газом необходимо:**

1. Убедиться в исправности резинового кольца клапана баллона и обмылить мыльной эмульсией клапан.
2. Регулятор давления взять двумя руками и пальцами отжать вверх пластмассовое кольцо.
3. Регулятор надеть на клапан баллона, а кольцо с усилием опустить вниз до упора и убедиться, что шарики регулятора зашли за кольцевой выступ клапана баллона.
4. Перевести рукоятку регулятора давления газа в положение «открыто» (красное отверстие на рукоятке должно быть сверху) и проверить обмыливанием мыльной эмульсией герметичность соединения регулятора давления с клапаном баллона и резинового рукава. Произвести розжиг горелок плиты. Зимой проверку герметичности баллона со сжиженным газом и резьбовых соединений обмыливанием, а также розжиг плиты производить после выравнивания температуры баллона и помещения.

 **Меры безопасности.**

Во время замены баллона запрещается:

1. Пользоваться открытым огнем, курить, включать и выключать электрические приборы.
2. Топка печей.
3. Присутствие посторонних лиц.
4. Устанавливать баллоны с утечкой газа.
5. Производить какой-либо ремонт баллонов и вентилей.
6. Иметь запасной баллон.

**При появлении запаха газа необходимо:**

Открыть форточку или окна и двери для проветривания помещения, закрыть краны у газовой плиты, снять регулятор давления газа и вынести баллон на улицу.

**ПРИМЕЧАНИЕ: В случае аварийной ситуации, если не перекрывается вентиль баллона необходимо пережать шланг, обрезать его и вынести баллон в безопасное место вместе с редуктором.**